Atbildes uz pretendenta jautājumiem cenu aptaujai
“Par cirkulācijas sūkņu ar iebūvētu frekvenču regulatoru piegādi”,
ID Nr. LS 2026/26

Jautājums:
Nolikumā ir teikts, ka vēlaties, par sūkņu piegādi slēgt līgumu, bet nav pievienots līguma paraugs, lūgums atsūtīt to, lai varam izskatīt un sniegt priekšlikumus, ja tas nepieciešams.
Atbilde:
Cenu aptaujas ietvaros paredzēta vienkāršota preču piegāde un galvenie noteikumi (samaksa, piegādes laiks, garantija) ir noteikti nolikumā. 

Jautājums:
Lūgums pagarināt cenu aptaujai iesniegšanas termiņu, vismaz līdz 18.09.2026.
Atbilde:
Termiņš netiek pagarināts. 

Jautājums:
Darba dati sūknim ir Q - m3/h un hidrauliskais spiediens jeb celšanas augstums - H – m
Atbilde:
Pie vidējās darba līknes sūkņa darba ražība Q = 25 m³/h un hidrauliskais spiediens jeb celšanas augstums H = 15 m.

Jautājums:
Vai tiešām apkures cirkulācijas sūknim darba šķidruma temperatūra būs tik maza? 
Atbilde:
Izteikt cenu aptaujas “Par cirkulācijas sūkņu ar iebūvētu frekvenču regulatoru piegādi”, ID Nr. LS 2026/26 nolikuma Pielikuma Nr.2 Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums (turpmāk tekstā – tehniskā specifikācija) 1.2.punktu šādā redakcijā:
	1.2.
	Šķidruma temperatūra
	max. +140 °C
	



Jautājums:
Nekas nav norādīts par frekvenču pārveidotāja vajadzību? Vai frekvenču pārveidotājam ir jānodrošina komunikācija ar sistēmām? Kāds būtu protokols - ModBus RTU, Profinet, Profibus?
Atbilde:
Atsevišķas prasības nav noteiktas, sūknim jāatbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

Jautājums:
Kāpēc sūkņu ražotajām nepieciešams nodrošināt papildus flančus? Ja iepirkumā apraksta ir norādīts - piegādāt cirkulācijas sūkņus ar frekvenču pārveidotāju?
Atbilde:
Tehniskajā specifikācijā 5.3.punktā norādītas nepieciešamās prasības, piegādes komplektā iekļautas sūkņu uzstādīšanai esošajā sistēmā vajadzīgās detaļas.

