[bookmark: _Toc196038775]APSTIPRINĀTS
Ar 2026.gada 4.septembra
SIA “LIMBAŽU SILTUMS”
Cenu aptaujas komisijas lēmumu
 (protokols Nr.1, 2.§)

CENU APTAUJAS
“Par cirkulācijas sūkņu ar iebūvētu frekvenču regulatoru piegādi”
NOLIKUMS
Identifikācijas numurs: LS 2026/26

Cenu aptauju rīko SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003006715, juridiskā adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001, tālruņa Nr.64070514, e-pasta adrese: info@limbazusiltums.lv (turpmāk – pasūtītājs).

1. Cenu ataujas priekšmets – 2 (divu) cirkulācijas sūkņu ar iebūvētu frekvenču regulatoru piegāde Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā. 
2. Identifikācijas numurs: LS 2026/26.
3. CPV kods: 42122000-0 – (sūkņi).
4. Piedāvājuma iesniegšana: pretendentiem piedāvājumus pasūtītājam jāiesniedz līdz 09.09.2026. plkst.9.30. Piedāvājums var tikt iesniegts personīgi Jaunā iela 2A, Limbažos, Limbažu novadā, trešajā stāvā, nosūtot pa pastu, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu iepirkumi@limbazusiltums.lv. Pretendents ir tiesīgs parakstīt ar vienu drošu elektronisko parakstu visus piedāvājumā iekļautos dokumentus kā vienu kopumu. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, tad pasūtītājam tas ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
5. Piedāvājuma spēkā esamība: piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot no iesniegšanas termiņa beigām. 
6. Nolikums pieejams: tiešsaistē pasūtītāja interneta vietnē www.limbazusiltums.lv sadaļā “Iepirkumi” un Limbažu novada interneta vietnē www.limbazunovads.lv.
7. Ieinteresēto pretendentu jautājumi par nolikumu un tā pielikumiem iesniedzami: Cenu aptaujas komisijai Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā, vai elektroniski uz e-pastu iepirkumi@limbazusiltums.lv.
8. Kontaktpersona: Andis Matvejevs, tālruņa Nr.29263935.
9. Līguma izpildes laiks, vieta un citi noteikumi:
9.1. Līguma izpildes laiks: 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.
9.2. Līguma izpildes vieta, piegādes adrese: Lielā iela 7, Staicele, Limbažu novads.
9.3. Apmaksa: 5 (piecu) darba dienu laikā pēc preču un atbilstoša rēķina saņemšanas.
9.4. Pretendentam jāparaksta sagatavotais iepirkuma līgums ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma saņemšanas.
9.5. Komisija ir tiesīga atcelt savu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, ja pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu.
9.6. Garantijas laiks: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši.
10. Prasības pretendentam: 
10.1. Pretendents cenu aptaujā var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas ir tiesīga un var nodrošināt iepirkuma līguma izpildi atbilstoši visām cenu aptaujas prasībām un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām. Piedalīšanās cenu aptaujā ir pretendenta brīvas gribas izpausme.
10.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības cenu aptaujā, ja pretendentam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādi normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība vai tas atrodas likvidācijas procesā. 
11. Iesniedzamie dokumenti:
11.1. Pieteikums dalībai cenu aptaujā atbilstoši pielikumam Nr.1;
11.2. Tehniskais piedāvājums atbilstoši pielikumam Nr.2.
12. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: zemākā cena.


Pielikumā:
1. Pielikums Nr.1 – Pieteikuma forma;
2. Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija / tehniskā piedāvājuma forma.







Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS 

	Nr. p.k.
	Iepirkuma priekšmets
	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN

	1.
	2 (divu) cirkulācijas sūkņu ar iebūvētu frekvenču regulatoru piegāde Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā
	

	2.
	PVN
	

	3.
	Summa kopā
	




Ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinām, ka:
· Esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā pilnībā iekļāvuši visas šajā sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā;
· Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas brīdī nepastāv likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 10.panta 4., 6. un 7.daļā minētie komercdarbības ierobežojumi un neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izslēgšanas nosacījumi;
· Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas brīdī nepastāv Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, nav pasludināts maksātnespējas process, saimnieciskā darbība nav apturēta un tas neatrodas likvidācijas procesā.

Informācija, ko pretendents uzskata par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma ____ lp.	           



Pretendents	
				pretendenta nosaukums


				pretendenta adrese, e-pasts, tālruņa numurs

vienotais reģistrācijas Nr.



pretendenta bankas rekvizīti


vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, datums



Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
2 (divu) cirkulācijas sūkņu ar iebūvētu frekvenču regulatoru piegādei Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā

	Nr.p.k.
	Pozīcija
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Darbības dati
	
	

	1.1. 
	Vide
	Ūdens 100 %
	

	1.2. 
	Šķidruma temperatūra
	20.00 °C
	

	1.3. 
	Blīvums
	998.30 kg/m³
	

	1.4. 
	Kinemātiskā viskozitāte
	1.00 mm²/s
	

	2. 
	Produktu dati
	
	

	2.1. 
	Sūkņa tips 
	Augstas efektivitātes sausā rotora atsevišķais sūknis
Wilo Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2 vai ekvivalents
	

	2.2. 
	Ekspluatācijas veids
	n-const.
	

	2.3. 
	Maksimālais darba spiediens
	1600 kPa 
	

	2.4. 
	Šķidruma temperatūra
	-20 °C … +140 °C
	

	2.5. 
	Maksimālā vides temperatūra
	50 °C 
	

	2.6. 
	Minimālās efektivitātes indekss (MEI)
	≥0.7
	

	3. 
	Motora dati
	
	

	3.1. 
	Motora konstrukcija
	EC motors
	

	3.2. 
	Motora energoefektivitātes klase
	IE5
	

	3.3. 
	Elektrotīkla pieslēgums
	3 ~ 400 V / 50 Hz
	

	3.4. 
	Pieļaujamā sprieguma tolerance
	+-10 %	
	

	3.5. 
	Maksimālais apgriezienu skaits
	4050 apgr./min
	

	3.6. 
	Nomināla jauda Pn
	2.20 kW
	

	3.7. 
	Nominālā strāva
	4.00 A
	

	3.8. 
	Motora aizsardzības pakāpe
	IP55 
	

	3.9. 
	Aizsardzības klase
	F
	

	3.10. 
	Motora aizsardzība
	Iebūvēts rezistora sensors
	

	4. 
	Materiāli
	
	

	4.1. 
	Vārpsta
	
Nerūsējošais tērauds 1.4057
	

	4.2. 
	Starpkorpusi	
	5.1301/EN-GJL-250 ar KTL pārklājumu
	

	4.3. 
	Sūkņa korpuss	
	5.1301/EN-GJL-250
	

	4.4. 
	Vārpstas blīvējums
	AQ1EGG
	

	4.5. 
	Darba rats
	PPS-GF40
	

	5. 
	Montāžas izmēri
	
	

	5.1. 
	Iesūknēšanas puses caurules pieslēgums
	DN 50, PN 16
	

	5.2. 
	Spiediena puses caurules pieslēgums	
	DN 50, PN 16
	

	5.3. 
	Garums 
	280 mm, montāžas garuma 320 mm nodrošināšanai
papildus paredzēt katram sūknim 2 gab. 20 mm  atloka starpgabalus (flančus) DN 50, PN 10/16, pa vienam katrā pusē 
	



