**PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekta dokumentācijas –(**turpmāk tekstā **-Būvprojekts) nosaukums** | Viļķenes ciemats, Limbažu novads 1.Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un pievadu izbūve   * 1. K.Baumaņa ielā (~ 350 m);   2. Dārza ielā ( ~ 200 m);   3. Ziedu ielā ( ~ 240 m ).  1. Kanalizācijas maģistrāles un pievadu izbūve    1. K.Baumaņa ielā (~ 350 m)    2. Dārza ielā (~ 330 m );    3. Ziedu ielā ( ~ 240 ).   Maģistrāļu garumi tiks precizēti pēc topogrāfiskās uzmērīšanas materiāliem un saskaņošanas ar zemes gabalu īpašniekiem. |
| **Objekta adrese un kadastra Nr.** | K.Baumaņa iela, kad. Nr. 668800140133, Dārza iela, kad. Nr. 66880040134  Ziedu iela, kad. Nr. 66880040227  Viļķenes ciemats, Limbažu novads |
| **Pasūtītājs** | SIA "Limbažu siltums"  Reģistrācijas Nr. 40003006715  Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001 |
| **Projektētājs** |  |
| **Būves grupa** | II |
| **Būvniecības veids** | Ūdensvada rekonstrukcija un kanalizācijas izbūve |
| **Būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšana** | Izpildītājs veic būvniecības iecerei nepieciešamās dokumentācijas izstrādi. Atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un paredzētajam būvniecības veidam aizpilda būvniecības ieceres dokumentāciju, un iesniedz to Limbažu Būvvaldē. |
| **Projektēšanas dokumentu izstrādes stadijas** | **1) Projektēšanas stadija**  **2) Būvdarbu uzraudzības stadija** |
| **Īpašie noteikumi** | 1. Nepieciešamos topogrāfiskās uzmērīšanas materiālus nodrošina Pasūtītājs. Gadījumā, ja topogrāfiskās uzmērīšanas materiālu saņemšana Izpildītājam kavē līguma izpildes termiņu, tad līguma termiņš tiek pagarināts par topogrāfiskās uzmērīšanas materiālu saņemšanas kavējuma termiņu. 2. Papildus nosacījumi komunikāciju projektēšanai:    1. Visiem pieguļošiem zemes gabaliem paredzēt ūdensvada un kanalizācijas pārslēgumu/pieslēgumu izveidi, uz ielas sarkanās līnijas (privātīpašuma robežas) izbūvējot ūdensapgādes uzskaites komercmezglus un pieslēdzot esošo ūdensvadu, kā arī kanalizācijas pievadus līdz ielas sarkanai līnijai. Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju un zemes gabalu īpašniekiem precizēt esošā ūdensvada atrašanās vietu un perspektīvo kanalizācijas pieslēgumu vietas. |
| **Būvprojekta eksemplāri** | Būvprojekts jāiesniedz Pasūtītājam 2 eksemplāros (+ digitālā veidā pēc būvprojekta akceptēšanas būvvaldē. Excel formātā, rasējumi DWG formātā, pārējie Word formātā). |

SIA” Limbažu siltums” Valdes loceklis Ainārs Grīviņš